

南区食堂、多功能厅、煎药室
屋顶彩钢瓦更换
一、该项目拟定两个方案（方案如下），各公司按两个方案分别报价。
方案一：仅彩钢瓦屋顶更换为100mm厚岩棉填充夹心彩钢板顶棚（彩钢板厚度0.6mm），原木龙骨局部加固，保留吊顶；
方案二：彩钢瓦屋顶更换为100mm厚岩棉填充夹心彩钢板顶棚（彩钢板厚度0.6mm），木龙骨更换为轻钢龙骨，重新吊顶（参照现在吊顶），临时电路铺设，物品搬运
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